

Príloha č. 1


[bookmark: _Hlk532366859]Špecifikácia položiek 
ÚRADNÉ SKÚŠKY A OPAKOVANÉ ÚRADNÉ SKÚŠKY
(ďalej ako „ÚS“)

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby ÚS vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu položiek uvedených v tabuľkách tejto prílohy, pričom konkrétny rozsah, množstvo, miesto a termín vykonania služieb budú určené v príslušnej Objednávke a Zadaní.
2. Jednotlivé činnosti v rámci služieb ÚS a ich rozsah, najmä predpokladaný počet hodín, sú určené v Manuáli prevádzkových činností. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti na zariadeniach uvedených v tabuľkách tejto prílohy.

3. Poskytovateľ je povinný počas plnenia zmluvy zabezpečiť personálne kapacity potrebné na riadne a včasné vykonanie objednaných služieb. V prípade súbežného vykonávania služieb je poskytovateľ povinný na základe požiadavky objednávateľa zabezpečiť na plnenie najmenej 5 odborne spôsobilých osôb s platným osvedčením podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov „revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického“.

	ÚRADNÉ SKÚŠKY

	Položky pre výkon prvej ÚS - VN

	p.č.
	Položka výkonu prvej ÚS
	MJ
	Poznámka

	1
	Prvá US - pre TS 22/0,4 kV - VNR do 4 polí, TR do 1000 kVA, NN rozvádzač, uzemňovacia sústava vrátane bleskozvodu a elektroinštalácie
	ks
	 

	2
	Prvá US - pre TS 22/0,4 kV - VNR za každé ďalšie pole k položke č. 1
	ks
	 

	3
	Prvá US - pre TS 22/0,4 kV - za každý ďalší, TR do 1000 kVA, vrátane NN rozvádzača k položke č. 1
	ks
	 

	4
	Prvá US - pre spínaciu stanicu TS 22 kV - VNR do 8 polí, TR pre napojenie DO, uzemňovacia sústava vrátane bleskozvodu a elektroinštalácie NN
	ks
	 

	5
	Prvá US - pre VNK vedenie do 500 m dĺžky (trasy) vedenia
	ks
	V prípade dvojitého vedenia a viacnásobného vedenia sa počíta súčet dĺžky jednotlivých vedení. (Príkl.: ak je vedenie 2 x 150 m = 300 m - položka do 500 m, ak je vedenie 2 x 350 m = 700 m - položka do 500 m vedenia + položka za každých ďalších 500 m vedenia)

	6
	Prvá US - pre VNK vedenie za každých ďalších 500 m dĺžky (trasy) vedenia
	ks
	V prípade dvojitého vedenia a viacnásobného vedenia sa počíta súčet dĺžky jednotlivých vedení. (Príkl.: ak je vedenie 2 x 150 m = 300 m - položka do 500 m, ak je vedenie 2 x 350 m = 700 m - položka do 50 m vedenia + položka za každých ďalších 500 m vedenia.)

	7
	Prvá US - pre VNV vedenie do 500 m dĺžky (trasy) vedenia
	ks
	Vrátane UO, v prípade dvojitých vedení sa počíta každé vedenie osobitne

	8
	Prvá US - pre VNV vedenie za každých ďalších 500 m dĺžky (trasy) vedenia
	ks
	Vrátane UO, v prípade dvojitých vedení sa počíta každé vedenie osobitne

	9
	Prvá US - pre úsekový odpínač 1 ks
	ks
	Jednotková cena platná pre objednané množstvo 1 ks

	10
	Prvá US - pre úsekový odpínač 2 - 5 ks
	ks
	Jednotková cena platná pre objednané množstvo 2 až 5 ks

	11
	Prvá US - pre úsekový odpínač 6 - 10 ks
	ks
	Jednotková cena platná pre objednané množstvo 6 až 10 ks

	12
	Prvá US - pre úsekový odpínač 11 ks a viac
	ks
	Jednotková cena platná pre objednané množstvo 11 a viac ks

	13
	Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie elektrických zariadení
	ks
	 

	14
	Typové skúšky elektrických zariadení
	hod
	 

	Položky pre výkon 1. ÚS - VVN

	p.č.
	názov výkonu 1. ÚS
	MJ
	Poznámka

	1
	Rz pole VVN (ks) - 1 pole elektrickej stanice vrátane RIS a ochrán
	ks
	 

	2
	Rz kobka VN (ks) - 1 kobka elektrickej stanice vrátane RIS a ochrán
	ks
	 

	3
	Transformátor 110/22 kV
	ks
	 

	4
	Vlastná spotreba
	ks
	zaistená vlastná spotreba, nezaistená vlastná spotreba, transformátory vlastnej spotreby, striedače, jednosmerná vlastná spotreba, usmerňovače, batérie

	5
	VVN vzduch (km) - 1 km vzdušného vedenia VVN (rozvinutá dľžka)
	km
	 

	6
	VVN kábel (km) - 1 km káblového vedenia VVN
	km
	 




	OPAKOVANÉ ÚRADNÉ SKÚŠKY

	Položka
	MJ
	Poznámka

	VVN
	Rz pole vvn (ks) - 1 pole elektrickej stanice vrátane RIS a ochrán
	ks
	 

	
	Rz kobka vn (ks) - 1 kobka elektrickej stanice vrátane RIS a ochrán
	ks
	 

	
	Transformátor 110/22 kV
	ks
	 

	
	Vlastná spotreba 
	ks
	zaistená vlastná spotreba, nezaistená vlastná spotreba, jednosmerná vlastná spotreba, transformátory vlastnej spotreby, striedače, usmernovače, batérie, ...

	
	VV vzduch (km) - 1 km vzdušného vedenia VVN (rozvinutá dĺžka)
	km
	 

	
	VVN kábel (km) - 1 km káblového vedenia VVN
	km
	 

	VN
	VN vzduch (km) - 1 km vzdušného vedenia VN
	km
	 

	
	VN kábel (km) - 1 km káblového vedenia VN
	km
	 

	
	UV (ks) - 1 kus úsekového vypínača
	ks
	 

	
	TS (ks) stožiarové - 1 kus trafostanica stožiarová, 1 transformátor a odbočka do 1000m, elektroinštalácia a bleskozvod
	ks
	 

	
	TS (ks) murované - 1 kus trafostanica murovaná, kiosok, 1 transformátor, VN rozvádzač  (priem. 4 polia), elektroinštalácia a bleskozvod
	ks
	 









	Zoznam použitých odborných technických skratiek

	Skratka
	Význam

	TR
	transformátor

	TS
	transformačná stanica

	VN
	vysoké napätie

	VNR
	Vysoko napäťový rozvádzač

	NN
	nízke napätie

	UO/UV
	úsekový odpínač/vypínač

	VVN
	veľmi vysoké napätie

	VNK
	káblové vedenie vysokého napätia

	VNV
	vzdušné vedenie vysokého napätia

	UO
	úsekový odpínač

	Rz
	rozvodňa

	RIS
	riadiaci informačný systém
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